{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":10,"rows_kept":36}
["序号","产品名称","产品编号","产品品牌","产品单价","产品单位","产品简介","产品图片","产品所属辅具类别","数量"]
[7.1,"智能门锁","D2025032501204","萨莱明R50",2980,"元/套","型号：R50  面板材质：铝合金\n最大适配门厚度：120mm\n最小适配门厚度：450mm\n猫眼电源类型：锂电池\n开门方式：推拉门   开门方向：通用型\n开锁方式：小程序解锁、指纹开锁、刷卡开锁、密码开锁、机械开锁、组合开锁\n锁芯等级：C级锁芯     锁体类型：机械锁体\n锁体电源类型：锂电池  是否支持天地钩：不支持天地钩\n是否支持霸王锁：否","单独提供图片，把图片名称用产品编号命名，多张后面加后缀，例如：111-01.png，111-02.jpg","一、地面和门改造","大于3，根据电商平台库存安全系数，低于3个直接下架"]
[7.2,"智能门锁","GA374-2019 GB 21556-2008","小智",2499,"元/套","型号：V2P\n面板材质：铝合金\n最大适配门厚度：120mm\n最小适配门厚度：40mm\n开门方式：推拉门\n开门方向：通用型\n开锁方式：APP临时密码密码人脸识别钥匙半导体指纹手机小程序刷卡\n锁芯等级：C级锁芯\n锁体类型：机械锁体\n锁体电源类型：锂电池\n附加功能：静音模式离家联动模式防盗模式电池更特醒实时抓拍\n是否支持天地钩：支持天地钩\n是否支持霸王锁是",null,"一、地面和门改造"]
[7.3,"智能门锁","E2025031201705","橙柯",3690,"元/套","识别速度：<0.1S        产品颜色：黑色\n工作温度：-30℃-70℃   指纹传感：活性半导体指纹头\n应急电源：USB应急供电\n充电方式：DC5V2A充电器 引导提示：液品屏OLED\n面板工艺：航空铝       密码容量：300组\n密码位数：6-20位       拒真概率：<0.01\n供电方式：锂电池       密码输入：防窥视输入\n待机功耗：50UA         误识概率：<0.001%\n3D人脸识别、远程主动监控、远程可视对讲、远程抓拍视频、室内4.5寸高清大屏、开门信息推送手机、远程开锁、鑫泓佳系统、千泓电机、外接临时应急供电口、华悦4200mAh",null,"一、地面和门改造"]
[11,"坐便椅","6978186802968","松骐",165,"元/个","坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。\n1、规格尺寸:坐便椅尺寸：座宽45cm  \n2、座面离地高度45cm 总高96cm\n3、采用国标管材 直径25mm 壁厚0.8 \n4、脚垫直径30mm，EAV扶手，PU座板\n5、承重150KG",null,"二、如厕洗浴设备改造"]
[13.1,"洗澡椅（浴凳）","6978186801640","盛通健康",265,"元/个","1.采用6063T5加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺；\n2.一体成型PE吹塑U型开口座板，可粘贴防寒垫；\n3、6档高度可调，宽49mm，长41cm，总高68-82cm,座高37-51cm\n4、一体式PE吹塑靠背；\n5、EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽；\n6、免工具组装，无障碍设计。",null,"二、如厕洗浴设备改造"]
[13.2,"洗澡椅（浴凳）","6978186801503","盛通健康",618,"元/个","辅助老年人洗澡使用，避免老年人滑倒，提高安全性。折叠时可自行站立，扶手可抬起。",null,"二、如厕洗浴设备改造"]
[15,"洗澡床","6978186801510","盛通健康",455,"元/套","1.床上洗浴套装(电动花洒)\n2.可充气，电动气泵；\n3.配花洒、水泵、修补贴（2张）\n便携式老人沐浴充气床\n充气床+气泵+电动花洒\n盛通健康 ST04030002",null,"二、如厕洗浴设备改造"]
[25.1,"适老餐桌","06978551390014","东升恒亚",540,"元/个","参考尺寸:800X800X750mm\n1、实木框架:采用橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力;\n2、台面:橡胶木实木，桌面无直角边，防止老人刮伤，桌边有扶手孔，具有手抓功能;       \n3、桌腿:采用橡胶木实木框架，材质坚韧，纹理美观，具有弹性、韧性好，耐磨，耐湿、抗震力。\n4、油漆:成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 ",null,"三、厨房设备改造"]
[25.2,"适老餐桌","06978551390021","东升恒亚",680,"元/个","参考尺寸:1400X800X750mm\n1、实木框架:采用橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力;\n2、台面:橡胶木实木，桌面无直角边，防止老人刮伤，桌边有扶手孔，具有手抓功能;       \n 3、桌腿:采用橡胶木实木框架，材质坚韧，纹理美观，具有弹性、韧性好，耐磨，耐湿、抗震力。\n4、油漆:成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮 ",null,"三、厨房设备改造"]
[25.3,"适老餐桌","06978551390045 ","东升恒亚",650,"元/个","1.规格尺寸：80cm*80cm*75cm\n2.材质： 框架为橡胶木、台面为 圆角木；\n3.功能： 有良好的强度性能和抗 震力，台面无缝拼接边角处采用 倒圆工艺。",null,"三、厨房设备改造"]
[29,"多功能护理床","6978529930884","衡水嘉顿",3550,"元/套","1.规格:\n床面尺寸规： 长度1930mm，床面宽度900mm，床体标准高度305mm。便孔尺寸：210X260mm\n外形尺寸规： 长度2070mm，床面宽度960mm，床体标准高度460mm。便孔尺寸：210X260mm\n床面框架:床面采用20*20*0.8mm的方管，床帮采用40*80*1.2mm的方管\n2.功能：\n（1）起背功能（2）抬腿功能（3）落腿功能（4）左侧翻身功能\n（5）右侧翻身功能（6）助便功能（7）洗头功能\n起背角度:0-75°±5°抬腿:0-25°±5°落腿:0- -55°±5°左右翻身角度:0-45°±5°\n3、铝合金护栏：侧面护栏总长1170mm，高度350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。\n4、床头尾板：采用ABS医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。\n5、医用静音移动脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。\n6、床垫：使用专用海绵制作的医用床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。\n7、腿部承重：支撑材料采用直径3x6的方管,安全、牢靠、长期使用不变形。\n8、左右翻身滑轮设计：在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。   \n9、床体可承载重量260㎏。\n10、材料：\n （1）床帮采用厚度为1.2mm的方管。床面采用厚度为0.8mm的方管。（2)床体喷涂工艺:\n床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。\n11、产品配置：医用静音脚轮、铝合金护栏、6公分床垫、洗头盆、便盆、ABS床头床尾、电机（3个超静音电机、输入:AC220V、输出:DC24V）",null,"四、卧室改造"]
[30,"床边扶手","10118833166553",null,290,"元/套","在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。",null,"四、卧室改造"]
[31,"防压疮坐垫、靠垫或床垫","0 6978186800711","盛通健康",380,"元/个","品名：防褥疮充气床垫\n型号：KZY-01\n生产许可证编号:鲁药监械生产许202200116号\n注册证编号:鲁械注准20142150056\n技术要求编号:鲁械注准20142150056\n使用期限:5年",null,"四、卧室改造"]
[39.1,"适老家具","06978551390038","东升恒亚",260,"元/个","型号：HY-008\n1.规格尺寸：长宽高 60cm*30cm*60cm；                                                                             2.框架：采用橡胶实木，耐用美观；                                                                                3.油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；                                                4.采用高密度、高弹海棉，可有效防止褥疮                                                                                       ",null,"五、物理环境改造"]
[39.2,"适老家具","06978551390007","东升恒亚",260,"元/个","适老椅尺寸：540mm*550mm*850mm        \n适老化设计、符合人体工程学、环保无异味                                                                     1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有良好的强度性能，良好的抗震力；                                                  \n2.扶手：弯曲半扶手设计，边角处采用倒圆工艺；                                                             3.海绵：采用高密度、高弹海棉，可有效防止褥疮；                                                         4.面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉的PU皮。                                                                ★产品通过有害物质检测，甲醛释放量≤1.5mg/L        ",null,"五、物理环境改造"]
[39.3,"适老家具","6978186800520","鸣朗",980,"元/个","材质：金属铁           主机尺寸：125.5*33*8\n整机尺寸：126*55*15    升降高度：1.03M\nLED 面屏尺寸：25*400CM 烘干功率：580*2\n风干功率： 6*2         照明功率： 12W\n色温：6000K            承重：35KG",null,"五、物理环境改造"]
[48,"智能监控摄像头","YZC0224769GRFZ","言中",198,"元/套","网络连接方式：无线，APP连接   电源方式：电源式  \n适用系统:iOS，ANDROID    功能:云台机，实时对讲\n焦段:广角        摄像像素:300万像素\n最大光圈:F2.0    呈像颜色：彩色\n中国大陆广东省   材质：ABS\n夜视模式：双光夜视\n水平可旋转角度：270°(含)-360°(不含)\n垂直可旋转角度：70°(含)-90°(不含",null,"六、智能监测跟进"]
[54.1,"手杖","0 6978186801015",null,79,"元/个","小四脚手杖，备用单脚拐杖。10档可调节",null,"七、适老辅具适配"]
[54.2,"手杖","0 6978186801039",null,120,"元/个","凳拐",null,"七、适老辅具适配"]
[55,"轮椅","0 6978186800001","盛通健康",4980,"元/个","整车尺寸：111*65*92CM     包装尺寸80*39*80CM                             \n折叠后尺寸：76*37*71CM    座高：50CM    \n前轮10英寸                后轮16英寸                          \n24v 250w*2 有刷电机       电池：24v 12AH铅酸   \n净重：36KG(不含电池）      材质：碳钢     \n续航：15KM                16英寸大轮毂，带手刹，带脚踏板，可掀扶手，防后翻           语音提示，四轮减震，速度5档可调",null,"七、适老辅具适配"]
[56.1,"老年助行推车","0 6978186801152","伟华",279,"元/个","1：座面尺寸：48*40CM  \n2：凳面高度：48CM  \n3：扶手高度：60CM  \n4：靠背高度：90CM  \n5：靠背三档位可调节 \n6：材质：铁管喷塑",null,"七、适老辅具适配"]
[56.2,"老年助行推车","0 6978186801145","伟华",428,"元/个","总长：66cm,总宽：63cm，总高：88-94cm,\n座宽:45cm,座高：47cm,\n车身铁质，坐板是木板加海绵外面是皮革材质，轮子前后都是轴承PU轮，\n带刹车，靠背可以前后自由调节，扶手高低可调",null,"七、适老辅具适配"]
[57,"老年电动代步车","Q/YKFK 001-2022","伟达胜",2980,"元/个","智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车。\n10A蓄电池         续航：约40里\n200W电机          AI控制器\n智能电磁刹车      车辆悬浮减震\n8寸实心防爆胎",null,"七、适老辅具适配"]
[59,"移位机","DH077600","达洋",2800,"元/个","1.整车采用高强度钢管，整体造型简约、美观大气，强度高,稳定性好。表面采用喷涂处理，具有抗老化/氧化的特质；\n2.大开合座架，减轻护理者工作负担，更方便使用；\n3.座垫：采用高强度PVC布车缝成型，质地柔软防水防滑，平整美观；\n4.靠背垫：吹塑塑料靠背，可拆卸；\n5.前轮为万向3寸带刹轮，后轮为万向3寸带刹轮，适合小范围转向挪移；\n6.液压泵脚控控制升降，节省人力。\n7.尺寸：总长70CM，总宽 59CM（扶手垫），总高 92-108CM（靠背）\n座位宽度 46CM，深度 40CM  座位离地面高度 46-62CM（不含座垫）\n靠背高度 42CM             前后轮：直径3寸万向带刹\n包装尺寸 74*60*50CM（待定）净重25kg，承重量100kg",null,"七、适老辅具适配"]
[60.1,"防走失胸卡","6978186801275","霍普",420,"元/个","1:尺寸:106:*62*11mm 2:4G全网通+双向高清通话 3:功能:电量播报/围栏报警/808一键紧急报警/多平台/多设备管理/支持180天历史轨迹回放 4:产品重量60G，内置1200MA锂电池，工作频段GPRS",null,"七、适老辅具适配"]
[60.2,"防走失胸卡","6978186801268","霍普",680,"元/个","1、4G全网通,家长设置拔打电话权限。亲情号通话等、低电同步家属。\n2、1.69高清触屏      3、按钮:开关机键+S0S一键紧急按键\n4、定位方式 GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS(轨迹回放，围栏提醒、危险水域)\n5、待机时间8-12天+   6、计步算法 支持\n7、磁吸充电:充电电流5V/1A\n8、电池容量700mAh高容电池\n9、充电时间2H       10、外观尺寸50.5*41*16MM\n11、防水等级:IP67   12、颜色:黑色、蓝色、粉色\n13、重量55g",null,"七、适老辅具适配"]
[62,"多参数监护仪","PLM20250108","施博瑞",2050,"元/套","产品名称:多参数监护仪     型号:SPR9000N\n许可证编号:粤食药监械     生产许20193513号\n注册证编号:粤械注准20192070963   技术要求编号:粤械注准20192070963注册人\n生产企业:深圳市施博瑞科技实业有限公司住所\n生产地址:深圳市坪山区马峦街道江岭社区赤坳工业区35号1栋301",null,"七、适老辅具适配"]
[64,"毫米波雷达睡眠检测仪","6978186800568","霍普",568,"元/套","1、不涉及个人隐私，非接触，可探测生命体征数据，呈现人体存在、位置、体动、活动状态、呼吸、心率等 睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等 \n2、支持呼吸异常离床报警 壁挂安装 抗干扰性能强，\n3、尺寸：73*42*40.5（mm） 工作电压：USB Type-C 5V \n4、工作频率: 60G \n5、通讯方式：4G   检测范围： ≤1.5m \n6、检测角度： 波束方位宽度 ±60°                 \n7、波束俯仰宽度 ±60° 安装方式； 壁挂\n8、呼吸心跳6秒/次，体动10秒/次，活跃状态6秒/次，位置10秒一次，存在(状态变化上报，有人无人状态变化)，质量报告睡眠结束后5分钟上报(20分钟起)",null,"七、适老辅具适配"]
[65.1,"健康检测类产品","6975359170114","维乐高\n型号:\nKWL-B04",85,"元/套","商品名称：血压计\n带语音播报功能\n1、机器尺寸：6*2*9cm   \n2、彩盒尺寸：9.5*15*4.5cm\n包装尺寸：16.2*20.3*4.6cm\n智能加压、血压监测警示灯、99次双人记忆测量值、袖带佩戴自检",null,"七、适老辅具适配"]
[65.2,"健康检测类产品","693918466624","爱奥乐bioland\nA666G",579,"元/套","商品名称：血压计\n1. 产品尺寸：157X96X64mm；2. 袖带范围：臂周22-32cm\n3. 产品重量：约515g（不含袖带）；4. 无线通信：无线蓝牙\n5. 测量方法：示波法；6. 加压泄压：微电子气泵控制\n7. 电池容量：3.85V 650MA；8. 使用环境：+5°C″+40°CRH<80%\n9. 储运环境：-20°c*+55°CRH<93%\n10. 测量范围：0~280mmHg脉搏40~195次/分\n11. 精 确 度：压力+/-3mmHg脉率+/-5%\n12. 功能：云度健康服务健康总览、趋势分析、数据记录",null,"七、适老辅具适配"]
[65.3,"健康检测类产品","03241010246","施博瑞",89,"元/套","商品名称：血氧仪\n1.血氧饱和度测量范围：50%～100%\n误差【注 1】： 70%～100%范围±3%；70%以下，无定义。\n2.脉率测量范围：30bpm（次/分钟）～240bpm（次/分钟）\n误差：±2bpm 或±2%（取大值）   3.电池要求\n电池：2 节 AAA 电池。  4. 环境要求\n工作温度 5℃-40℃     环境湿度：10%-80%\n大气压力： 70kPa-106kPa",null,"七、适老辅具适配"]
[65.4,"健康检测类产品","6954912910015","康和生物",85,"元/套","商品名称：血糖仪\n1：1微升毛细血管全血 ；2：7秒内显示结果免代码 \n3：葡萄糖氧化酶法；4：血球容积范围 \n5：记忆储存量；6：自动退条 \n7：查询方便 ；8：1套包括：1台仪器+50张试纸+50个采血针+收纳盒+采血笔+纽扣电池",null,"七、适老辅具适配"]
[65.5,"健康检测类产品","6939184630335","爱奥乐",365,"元/套","商品名称：血糖仪\n1. 仪器尺寸：104×54×24mm；2. 记忆组数：500组记忆值\n3. 测量单位：mol/L；4. 读值显示：LCD大屏幕\n5. 反应时间：5秒内；6. 仪器重量：63克（含电池）\n7. 测量范围：1. 133.3nmol/L；8. 目标血液：微血管全血\n9. 电池供应：内置充电锂电池\n10.产品功能：四电极技术抗干扰更准确",null,"七、适老辅具适配"]
[66,"家用制氧机","6978186802142","氧生康",4980,"元/套","高效锂分子筛，确保产氧稳定，出氧纯净静音无油压缩机，源自德国技术，纯铜电机，铝合金一体成型外缸持续运转，高效出氧\n制氧方法:变压吸附法  运行噪音:<45dB 外形尺寸:329*235*480mm\n输入功率:≤330VA    产品净重:11.0kg\n氧气浓度:93%+3%     氧气流量:0.5~3L/min\n电源电压:AC220V     出氧口压力:<60kpa",null,"七、适老辅具适配"]
[68,"适老智能按摩椅","6973955733009","品善",3980,"元/套","A1大屏触控操作、臀部滚轮按摩、小腿热歉、助眠眼罩、足底滚刮痧、背部艾草热敷、头部u型枕气素夹捏、360度大腿环绕气素、HIFI蓝牙高品质音箱、三段式启背气素夹捏、深v大空索重力全躺、全身揉捏舒适按摩、灵动定点机械手按摩、手臂气素夹捏腿部双重夹捏、20种自动仿真人按摩、高囧档环保亲肤皮质、一体免安装、第六代智能按摩机芯、腿足全包裹按摩、腿部自由伸缩调整、产品尺寸：150*97*74cn、重量:净重55KG/毛重60KG、额定电压：220V、额定频率：50HZ、额定功率:90w",null,"七、适老辅具适配"]