{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":102,"n_cols":10,"rows_kept":102}
["序号","产品名称","产品编号","产品品牌","产品单价","产品单位","产品简介","产品图片","产品所属辅具类别","数量"]
["1","地面防滑产品","06977389490323","伟誉",30,"元/个","尺寸：29.7*29.7*0.9\n材质：环保PVC\n克重：190g\n装箱数：100\n特点:布满圆柱支撑点，防滑稳定性好，有效隔水防污，任意裁剪，高强柔韧，任意折叠","单独提供图片，把图片名称用产品编号命名，多张后面加后缀，例如：111-01.png，111-02.jpg","一、地面和门改造","213"]
["2","地面防滑产品","06977389490330","伟誉",48,"元/个","尺寸：36*68\n克重：430g\n装箱数：50\n材质：环保PVC\n特点:密集吸盘强力防滑，凸点设计，足底按摩，缓解疲劳",null,"一、地面和门改造","221"]
["3","地面防滑产品","06977389490361","伟誉",78,"元/个","尺寸：36*71\n克重：580g\n装箱数：50\n材质：环保PVC\n特点:大排水孔设计，漏水顺畅，迅速排水，柔软脚感，防滑不硌脚",null,"一、地面和门改造","201"]
["4","地面防滑产品","06977389491474","伟誉",60,"元/平方米","宽度90cm~2m区间可定制，常规长度\n15米/卷，厚度在2.3mm左右(不低于2.0mm)\n常规尺寸:90/100/120/130/180/200,\n颜色红绿灰",null,"一、地面和门改造","297"]
["5","斜坡辅具","06977389490354","伟誉",98,"元/个","1000*250*40                                                          材质：橡胶\n1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg；\n2、产品稳定性高，长期使用不变形；\n3、无需安装，省时省力，实用性高；\n4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强\n5、重量：4kg",null,"一、地面和门改造","254"]
["6","斜坡辅具","06977389491702","伟誉",620,"元/个","一体式折叠设计,轻且收纳后尺寸小，方便携带。无需安装,高强度合金铝材制造,安全,实用性高。\n尺寸：长60cm，宽72cm\n承重：300kg",null,"一、地面和门改造","267"]
["7","下压式门把手","6978186800131","大地迪高",260,"元/个","含锁体、锁芯\n不含安装改造费用",null,"一、地面和门改造","211"]
["8","门铃","06977389490347","伟誉",80,"元/个","配件：发射器一个，接收器一个\n1. 频率: 433.92MHZ  2.接收器插电:AC85V~260V，八个LED强闪光，39首音乐可选，四档音量可调；有四种工作模式可选（音量键和音乐键同时按下0.5秒选择）：声音+闪光模式， 声音+灯常亮模式，单独闪灯模式，单独音乐模式；  4.发射器: 按压发电，不需要电池，IP47防水；5.配对： 一个发射器可配无数个接收器，一个接收器最多可以配8个接收器；可以实现不同遥控器响不同声音；空旷遥控距离可到达200米。接收器需插电使用。",null,"一、地面和门改造","234"]
["9","门铃","06977389490910","伟誉",80,"元/个","配件：发射器一个 含CR2032一个，接收器一个 不含3XAAA电池\n1. 频率: 433.92MHZ  2.接收器用3XAAA干电池或USB供电DC5.0V，3个RGB LED七彩闪光（渐变到快闪)，39首音乐可选，四档音量可调；有五种工作模式可选（音量键和音乐键同时按下0.5秒选择）：声音+七彩闪光+震动模式，声音+七彩闪光模式，单独闪灯模式，单独音乐模式，单独震动模式；  4.发射器: 用CR2032纽扣电池；5.配对： 一个发射器可配无数个接收器，一个接收器最多可以配8个接收器；可以实现不同遥控器响不同声音；空旷遥控距离可到达200米。",null,"一、地面和门改造","254"]
["10","安装扶手","06977389490026","伟誉",120,"元/个","1、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。\n盖外尺寸：500MM",null,"一、地面和门改造","261"]
["11","安装扶手","06977389491566","伟誉",150,"元/米","1、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。\n盖外尺寸：500MM",null,"一、地面和门改造","201"]
["12","安装扶手","xt831400001214","伟誉",220,"元/米","水曲柳木实木（4米一根）",null,"一、地面和门改造","287"]
["13","智能门锁","xt831400001236","伟誉",688,"元/套","尺寸7cm*36cm\n1、锁体:6068锁体/霸王锁体\n2、锁芯:C级锁芯/真插芯设计\n3、材质:铝合金\n4、瑞典FPC指纹头，多重安全设计\n5、方可来访，可远程设置临时密码\n6、直插式C级锁芯。\n7、独立机械反锁，经典一握开。\n8、开门方式：指纹/密码/卡片/钥匙/临时密码/虚位密码/组合/应急供电开\n9、适使用门型：木门/防盗门/铜门/不锈钢门",null,"一、地面和门改造","257"]
["14","蹲便器改坐便器（损坏马桶更换）","xt831400001257","MEILONG美隆",1580,"元/套","原蹲便器拆除，下水管路铺设，封填，垃圾清运。\n瓷质陶瓷、高温玻化,防开裂、釉面易清洁、抑菌。配合管道釉面更加有效防臭,使用更放心.采用PP 盖板，含角阀、软管。\n具有节水认证证书。",null,"二、如厕洗浴设备改造","202"]
["15","适老一体式马桶扶手架","06977389491498  ","伟誉",488,"元/个","尺寸：640*460*565-715（高度6档调节）扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手架整体喷塑；管内留有排水孔，防止管内储水生锈产品承重100kg以上",null,"二、如厕洗浴设备改造","202"]
["16","适老一体式马桶扶手架","xt831400001204","伟誉",2600,"元/个","产品参数：\n座宽460(mm)                                                                座椅中心高460-700(mm) \n座深420(mm)                                                                       高度730(mm) \n总长度650(mm)                                                            总宽度550(mm) \n最大承重值150(KG) \n电推杆参数：输入电压:24VCD电流:5A功率:120W   \n电池容量2500(mAh) \n包装尺寸745*585*510(mm) \n净重20.4 毛重23.4 \n粉体白色主架配搭白色马桶盖和黑色塑胶件，整体简洁美观！\n整架采用1.2厚钢管制成。扶手配有橡胶握把，可往拆装方便放置。电池可单独分离充电。单推杆驱动足以推起。为了满足不同高度差别的马桶可旋转脚垫调节。马桶圈可抬起，方便使用。\n备注：使用时，首先把电源开启，通电后只需长按一下扶手上的按键开关，推杆开始向上推动，松手即停；短按一下再长按一下后，推杆开始向下收缩，松手即停。使用完后需关闭电源。",null,"二、如厕洗浴设备改造","247"]
["17","适老一体式马桶扶手架","xt831400001207","伟誉",3630,"元/个","产品参数：\n座宽460(mm)                                                              座椅中心高460-700(mm) \n座深420(mm)                                                         高度730(mm) \n总长度650(mm)                                                                总宽度550(mm) \n最大承重值150(KG) \n电推杆参数：输入电压:24VCD电流:5A功率:120W   \n电池容量250\n粉体白色主架配搭白色马桶盖和黑色塑胶件，整体简洁美观！\n整架采用1.2厚钢管制成。扶手配有橡胶握把，可往拆装方便放置。电池可单独分离充电。单推杆驱动足以推起。为了满足不同高度差别的马桶可旋转脚垫调节。马桶圈可抬起，方便使用。\n备注：使用时，首先把电源开启，通电后只需长按一下扶手上的按键开关，推杆开始向上推动，松手即停；短按一下再长按一下后，推杆开始向下收缩，松手即停。使用完后需关闭电源。",null,"二、如厕洗浴设备改造","241"]
["18","适老智能马桶盖","06977389491023","伟誉",1500,"元/个","加热方式: 即热式\n操作方式: 遥控器\n防水等级: IPX4\n盖板材质: PP材质\n供水水压: 0.1-0.6MPa\n电 源 线: 1M\n产品尺寸:383*514(mm)\n水温座温数码显示一目了然实时显示工作状态，座板缓降，风温6档调节，座温6档调节（常温、31°、33°、35°、37°、39°），不用时进入节电模式自动降温致28°；水温6档调节（常温、35°、36°、37°、38°、39°），专用前置净水滤芯过滤杂质，洁净冲洗。\n功能：遥控器控制、彩色按键更清晰，特色功能：活水即热、一键清洗、女洗、臀洗、移动清洗、暖风烘干、座圈加热、夜灯照明、前置过滤、多重保护、蜂鸣器报警",null,"二、如厕洗浴设备改造","210"]
["19","适老智能马桶盖","xt831400001226","伟誉",2200,"元/个","电源规格：220V ～50Hz\n电源线长度：约 1.2m\n产品尺寸：396mm x 525mm x 157mm\n内圈长度：300mm\n适用水压：0.08-0.75MPa\n冲水量: 约 0.5-0.9L/min\n产品重量：约4.5kg\n加热方式：即热式\n加热功率：1325W\n遥控器控制、彩色按键更清晰，特色功能：活水即热、一键清洗、女洗、臀洗、移动清洗、暖风烘干、座圈加热、夜灯照明、前置过滤、多重保护、蜂鸣器报警",null,"二、如厕洗浴设备改造","234"]
["20","坐便椅","06977389490897","伟誉",298,"元/个","整体尺寸 700*610*655mm（人工测量稍有误差）\n全部部件均为环保塑料制成，具有良好的抗冲击强度和耐腐蚀性；整个产品轻便易携，便于拆卸和组装，移动方便。制造工艺精细，色彩丰富。环保无污染，清洗方便快捷\n有独立的桶内置，使用后，只需将桶取出清洗即可，方便快捷。密封性能非常好，具有特殊的外盖和小盖，使用后可及时覆盖，有效避免气味扩散。",null,"二、如厕洗浴设备改造","211"]
["21","坐便椅","xt831400001219","伟誉",380,"元/个","产品尺寸：48*48*80-87cm，坐板42*41cm，坐板到地面42-50cm，扶手间距52cm（人工测量略有误差，以实物为准）\n加厚加粗高强度铝合金主架，鱼鳞式焊接工艺，时尚流线型设计，承重力强。坐板加宽U型开口设计，EVA加大防滑坐垫方便清洗。弹珠式调节高度，前拉便桶，适用不同人群使用。立式轻松折叠，方便收纳不占空间。\n净重4.9kg\n毛重5.8kg\n箱子尺寸60*18*81",null,"二、如厕洗浴设备改造","245"]
["22","如厕扶手","06977389490026","伟誉",120,"元/个","1、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。\n盖外尺寸：500MM",null,"二、如厕洗浴设备改造","278"]
["23","如厕扶手","06977389490040","伟誉",150,"元/个","1、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。\n盖外尺寸：600*400MM",null,"二、如厕洗浴设备改造","246"]
["24","洗澡椅（浴凳）","06977389490170","伟誉",400,"元/个","U型座板洗澡椅（蓝色/橘黄两个颜色）\n尺寸：545*545*778（展开），545*220*965（折叠）\n材质：椅架高强度铝合金，喷塑处理\n坐板是EVA材质，\n扶手全部EVA材质包裹，内有龙骨\n坐垫、靠背EVA材质\n防霉防滑TPE材质脚垫\n座板高度六档调节：350*450\n符合SGS环保要求的高弹性EVA座垫、靠垫使用更加舒适\n产品承重100kg以上",null,"二、如厕洗浴设备改造","201"]
["25","洗澡椅（浴凳）","06977389490453","伟誉",400,"元/个","1、内衬材质：加厚不锈钢管，超强承重；\n2、外层材质：尼龙ABS，采用进口塑料颗粒一次性注塑成型，环保、耐磨、防滑、；表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计，安全可靠，美观简洁\n3、底座：不锈钢精铸，稳定可靠；底座尺寸8*20mm厚度2.7mm；\n4、尺寸：扶手出墙600mm*宽490mm凳面高460mm ，可定制；\n5、颜色：白色或黄色，亦可定制\n该外尺寸：600*490*460mm",null,"二、如厕洗浴设备改造","245"]
["26","坐式淋浴器","06977389490392","伟誉",3800,"元/套","产品尺寸133*69*20cm,\n安装空间宽80*深85*高200-230cm\n基本性能:重量16KG;坐浴承重110KG;产品特征:恒温有扶手，喷淋臂耐压性能:0.4Mpa\n出水位置:喷淋臂、手持花洒、肩喷摇摆水\n实验压力:(动压:0.10±0.01)\n流量/(L/min)4.0-9.0\n*便捷拨片开关，按摩肩喷，增加搓背筋条，恒温调节控制温度，可独立旋转不锈钢花洒臂角度可自由调节，座椅中间采用留孔设计，防止积水，配有安全扶手可辅助起身，方便折叠",null,"二、如厕洗浴设备改造","278"]
["27","坐式淋浴器","6972804611598","厦门",4900,"元/套","淋浴臂耐压 ≤1.75Mpa \n品名 坐立两用淋浴器 出水量 9L/min \n净重 18kg 承重力 ≤150KG \n尺寸 1400*750*260mm 淋浴方式 花洒+顶喷+淋浴臂 \n水压范围 0.1-0.6Mpa 材质 ABS+EVA+不锈钢 \nα型水路回旋式设计，实现广范围的水沙状喷射输出，恰到好处的温柔呵护肌肤;可调式淋浴臂，让水雾细致包裹全身，10处喷嘴重叠覆盖出水，全方位润洗身体;设置安全按钮，锁定38℃水温，防止老人、儿童误触调节导致烫伤;花洒+顶喷+淋浴臂组合成多种洗浴方式，足以满足不同的需求;坐立两用设计，解决老人、孩童不慎滑倒受伤的风险;\n细心节水功能，节约环保更省心，让您全身心沉浸在沐浴时光;镂空排水座椅，时刻保持座椅舒适感:可折叠收纳设计，保持卫浴间整齐宽敞。",null,"二、如厕洗浴设备改造","246"]
["28","洗澡床","xt831400001203","伟誉",320,"元/个","尺寸：200*100*40cm,   材料厚度0.3mm。 环保16P原材料。",null,"二、如厕洗浴设备改造","278"]
["29","洗澡床","xt831400001201","风云",490,"元/个","【名称】：充气床\n【货号】：036\n【产品尺寸】：200*80cm\n【材料】：环保7P-\n【包装】：单个产品入1/PE袋，个/箱，外箱尺寸45*30*30cm\n【单包尺寸】：\n【重量】：外箱毛重0.8kg、产品整箱净重15kg、毛重15.8kg\n【标准】：符合欧盟EN71 欧美CPC ASTM CPSIA CE",null,"二、如厕洗浴设备改造","214"]
["30","智能便携洗浴机","06977389490385","伟誉",2560,"元/套","操作方式 手动按键\n污水箱容量 5.2L\n噪音  68DB\n最大进水压力  35KPA\n防水等级  IP54\n外观尺寸  406*356*208mm\n包装尺寸  510*395*430mm\n使用环境  室内\n电源输入  AC100-220V\n额定电压  24V =--\n额定功率  240W\n额定电流  5.8A\n工作环境  温度:10-40°C，湿度:30-75%RH，\n储存环境  温度:0-40°C，湿度:45-75%RH",null,"二、如厕洗浴设备改造","268"]
["31","恒温花洒","06977389490958","伟誉",780,"元/套","产品主体采用铜材质恒温龙头，温度可调，印有高清红蓝冷热水标志，配有25管径不锈钢可升降花洒杆，配有高清识别红蓝曲脚杯，配有橙色面手柄与橙色面顶喷花洒，防爆定喷花洒，配有1.5米双扣花洒软管。",null,"二、如厕洗浴设备改造","249"]
["32","抽拉式水龙头","xt831400001222","伟誉",210,"元/个","产品采用铜合金主体工艺制作，配有可抽拉的喷头，产品可以旋转加高，手柄印有明显的冷热标识。配有500MM长进水管2条",null,"二、如厕洗浴设备改造","214"]
["33","淋浴区扶手","06977389490026","伟誉",140,"元/个","1、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。\n盖外尺寸：500MM",null,"二、如厕洗浴设备改造","254"]
["34","淋浴区扶手","06977389490033","伟誉",160,"元/个","1、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。\n盖外尺寸：600*400MM",null,"二、如厕洗浴设备改造","285"]
["35","淋浴区扶手","06977389490255","伟誉",165,"元/个","1、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。\n盖外尺寸：500*700MM",null,"二、如厕洗浴设备改造","267"]
["36","适老台盆和镜柜","06977389490477","伟誉",2400,"元/套","1、镜框尺寸800*150*596，柜体尺寸800*550*515（手工测量稍有误差）\n2.镜子可调节，满足不同身高的人群使用，板材采用环保实木板材质。\n台盆材质为人造石材质，打磨圆润封釉处理，无菱角，两个适老化把手方便老人抓握，台盆柜斜边处理，方便使用轮椅的老人使用。\n（包含水龙头及下水配件）",null,"二、如厕洗浴设备改造","249"]
["37","适老台盆和镜柜","xt831400001205","伟誉",2400,"元/套","1、镜框尺寸80-15-60，镜子可调节，满足不同身高的老人，板材采用1.8公分厚度多层免漆板材质，同色PVC封边条。\n2、台盆尺寸78-52，台盆材质为新型玻璃钢材质，打磨圆润封釉处理，无菱角，有两个适老化扣手，方便老人使用。台盆柜斜边处理，方便使用轮椅的老人使用，板材采用1.8公分厚度多层免漆板材质，同色PVC封边条。\n（水龙头及下水配件需另行购买）",null,"二、如厕洗浴设备改造","261"]
["38","厨房适老吊柜","06977389490415","伟誉",5000,"元/米","柜体尺寸：600mm\n上升时间：6-7s \n下降时间：6-7s\n 最大功率：70w\n 电源输入：220v 50Hz \n使用环境条件 1. 环境温度：0°— +50℃ 2. 相对湿度：0%-95%，无冷凝 3. 大气压：70-106Kpa 4. 存储温度：-40℃- +70℃ 5. 电源电压变动范围220V 6. 安装木板或者墙体：需能承重100kg以上 7. 安装高度：吊柜底面需距离柜台面大于 560mm",null,"三、厨房设备改造","237"]
["39","适老灶台","xt831400001211","臻乐康",5800,"元/台","不含灶具\n升降区间700-950mm 台面人造石英石白色台面尺寸1200*595*80mm 上下两键额定负载：1000N \n最大负载：1200N 防水等级IP42",null,"三、厨房设备改造","258"]
["40","适老操作台","xt831400001202","臻乐康",2100,"元/米","E1级多层实木夹板，升降五金",null,"三、厨房设备改造","237"]
["41","适老餐桌","xt831400001209","臻乐康",650,"元/张","尺寸： 140*80 cm （手工测量稍有误差）\n原木，实木框架采用优质橡胶木 +环保油漆 ，桌面厚度2.0cm\n木质细腻、具有较良好的强度性能，天然橡木指接板 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺，带有助立把手，方便老人起身。",null,"三、厨房设备改造","273"]
["42","适老餐桌","06977389490880","伟誉",650,"元/张","尺寸： 140*80 cm （手工测量稍有误差）\n原木，实木框架采用优质橡胶木 +环保油漆 ，桌面厚度2.0cm\n木质细腻、具有较良好的强度性能，天然橡木指接板 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺，带有助立把手，方便老人起身。",null,"三、厨房设备改造","275"]
["43","适老餐桌","06977389490217","伟誉",590,"元/张","尺寸：80*80*75 cm （手工测量稍有误差）\n实木框架采用优质橡胶木+环保油漆，桌面厚度2.0   \n实木框架木质细腻、具有较良好的强度性能，台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺",null,"三、厨房设备改造","267"]
["44","适老餐桌","xt831400001210","伟誉",1878,"元/张","尺寸：1000*1000*760\n1、面板: E1级多层夹板贴木皮+岩板；\n2、脚架：白蜡实木脚\n3、油漆：净味环保油漆\n4、尼龙防水脚钉",null,"三、厨房设备改造","249"]
["45","燃气泄露报警器","xt831400001311","广合霖",260,"元/个","通讯方式：NB-iot通讯                               \n探测气体：天然气（CH4）                    \n工作电压：AC220V/50Hz\n静态电流：＜100mA                      \n报警声压：≥70dB (正前方1米处)\n报警浓度：8LEL±3LEL \n采样方式：自然扩散\n驱动能力：12V（机械手持续200mA，电磁阀脉冲2A）\n工作温度：-10~+55℃                               \n工作湿度：小于95%RH\n安装方式：壁挂/吸顶 \n尺寸：104*31.7mm",null,"三、厨房设备改造","240"]
["46","防干烧与定时灶具","xt831400001218","臻乐康",1680,"元/台","钢化玻璃包园角黑边(中间带定时)120连体炉头火盖右边九枪狂火直喷202高温漆盘式炉架带底美的旋钮面板尺寸:750*430开孔尺寸:630+330包装尺寸:805+475+205-级能效热电偶安全装罡国标=5.0KT T=5.2K全封底，熄火保护，一级能效，定时",null,"三、厨房设备改造","287"]
["47","多功能护理床","xt831400001273","二友",1690,"元/张","规格：2000*900*500（mm）\n1.床头：采用三聚氰胺合成板材，精心制作，外型美观、大方沉稳，可自如拆卸。（可带软包床头）\n2.床体：床框40×80×1.0(mm)优质冷轧钢管，床面1.0mm优质钢板焊接成型，。\n3.背板通过丝杆操作升降，不易损坏，背板上折≧85°。腿板上折50°。\n4.护栏：6柱不锈钢防夹手护栏，坚固耐用，装饰自如。\n5.脚轮：配四只万向静音脚轮，脚轮直径≥125mm，脚轮可360°全方位旋转。\n6.床垫为半棕半棉含内胆，外套可拆洗，厚度为6厘米。",null,"四、卧室改造","267"]
["48","多功能护理床","xt831400001270","二友",2950,"元/张","1.ABS床头： 床头床头采用ABS工程塑料吹塑成型，耐褪色，耐老化，易清洁；床头床尾板对称式自动锁插座，带锁定装置，也可快速拆卸，能满足临床急救需要。床尾板上装有透明床头卡牌，可插卡片。\n2.床体：原材料采用厚度1.0mm厚 30*60方管，床面采用1.0mm厚的20*20方管，床体连接件均采用壁厚≥1.5mm管材焊接成型。         \n3.床垫：床垫海绵厚度6公分 ，可拆卸床罩便于清洗消毒，长期保持床面干净卫生，无异味，舒适耐用，不易损坏；\n4.护栏：4柱铝合金防夹手护栏，坚固耐用，装饰自如，能够最大限度的保护病人，放置跌落坠床。\n5.餐桌：采用塑料接头，木质桌面，直接放在护栏上即可使用，使用方便。                               \n6.ABS静音轮：坚固耐用，滚动更灵活，无噪音，无晃动。每个轮子上都单独配有刹车功能，使用方便灵活。\n7.输液杆：床用输液杆，可伸缩，均为不锈钢管料，外管长90cm，可伸长至 175cm。\n8.操作： 电动背部升降，背部最大折起角≧75°±5°，电动腿部上抬腿角度≧30°±5°，电动下落腿角度≧45°±5°，电动左右翻身角度≧45°±5°，电动便孔，共设有4组电机来实现各种功能的使用。\n9.洗头盆：可放置在床面上，方便护理人员给卧床者洗头，洗头盆有排水管，使用方便。\n10.承重：床面静态承重240kg，   称重实验24小时后各部位无异常现象。 ",null,"四、卧室改造","297"]
["49","床边扶手","06977389490019","伟誉",488,"元/个","1、产品名称：床边扶手直的两杠/带反光条/六档调节                 \n2、产品高度：70-90cm\n3、产品型号：床边扶手不锈钢)\n4、底板尺寸：50x60cm\n5、产品尺寸：32x(70-90)x14cm\n6、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n7、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n8、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。",null,"四、卧室改造","237"]
["50","床边扶手","xt831400001220","伟誉",535,"元/个","1、产品名称：床边扶手直的两杠/带反光条/六档调节                 \n2、产品高度：70-90cm\n3、产品型号：床边扶手不锈钢)\n4、底板尺寸：50x60cm\n5、产品尺寸：32x(70-90)x14cm\n6、外管材质：ABS材质，直径35mm；\n7、内管材质：不锈钢内管，直径25mm\n8、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。",null,"四、卧室改造","261"]
["51","床边扶手","xt831400001217","伟誉",398,"元/个","可旋转床边扶手\n产品尺寸：（77-103）*85*54cm\n主架采用优质高碳钢，承重力强，防滑海绵扶手、可旋转握把，使用方便，握把6档调节，脚管9档调节，适合不同身高人士使用。\n外箱87*12*48  重4.9kg",null,"四、卧室改造","297"]
["52","床边扶手","06977389490842","伟誉",260,"元/个","上杆117.5cm  下杆110cm   总高35cm  （手工测量稍有误差）。\n每个护栏配置2个安装铁件。\n上杆铝合金，立柱不锈钢，下杆及安装固定片为碳钢喷涂材质。\n护栏可折叠，可使用于家庭卧室床，钢板床，经济适用，安装方便，结实耐用。",null,"四、卧室改造","247"]
["53","防压疮坐垫、靠垫或床垫","xt831400001241","伟誉",45,"元/个","植绒一体绒  9孔方垫尺寸48*48cm 平铺尺寸 单个重量0.26kg",null,"四、卧室改造","267"]
["54","防压疮坐垫、靠垫或床垫","xt831400001239","伟誉",170,"元/个","材质;铁管喷涂\n调节档次;六档调节尺寸;宽58CM/高68CM\n颜色可选;黑色",null,"四、卧室改造","287"]
["55","防压疮坐垫、靠垫或床垫","xt831400001275","二友",290,"元/个","尺寸：2000*900mm\n材质：PVC\n1.条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔。\n2.间隔管7分钟交替充气。\n3.低噪音设计，不大于45分贝。\n4.气条可单独拆卸，方便更换。\n5.微电脑控制气囊换气。\n",null,"四、卧室改造","297"]
["56","适老床头柜","xt831400001268","臻乐康",570,"元/个","一抽屉一柜一空\n1.床头柜尺寸：430*400*600mm(人工测量稍有误差）\n2.整体柜采用颗粒板打造，优质板材加工制作木纹清晰纹理细腻。\n3.容量大，使用方便。",null,"四、卧室改造","231"]
["57","助起床垫","xt831400001231","臻乐康",1000,"元/张","床架尺寸710x850mm\n床垫尺寸1900x850x40mm±10mm\n架子:采用25方管折弯焊接，床面采用交叉式丝网设计，床面具有透气和方孔\n整床承载:200KG\n床垫优等级海绵床垫，床垫起背部分厚4厘米，下半部分厚12厘米\n起背、抬腿、",null,"四、卧室改造","201"]
["58","适老化净味透气床垫"," xt831400001256","台鑫",500,"元/张","1.尺寸:1980*900*50mm \n2.密度 60kg/m³\n3.柔韧性强，高透气性，安全环保，内芯无惧水洗，抗菌抑菌抗异味\n4.舒适，有效保护脊椎\n5.芯材：高纤维材质，有SGS认证检测",null,"四、卧室改造","206"]
["59","坠床监测雷达","6978186800568","霍普智能",980,"元/个","1、不涉及个人隐私，非接触，可探测生命体征数据，呈现人体存在、位置、体动、活动状态、呼吸、心率等 睡眠报告分析，可按日、周、月输出报告，包括深睡、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸数据、心率数据等 \n2、支持呼吸异常离床报警 壁挂安装 抗干扰性能强，\n3、尺寸：73*42*40.5（mm） 工作电压：USB Type-C 5V \n4、工作频率: 60G \n5、通讯方式：4G   检测范围： ≤1.5m \n6、检测角度： 波束方位宽度 ±60°                 \n7、波束俯仰宽度 ±60° 安装方式； 壁挂\n8、呼吸心跳6秒/次，体动10秒/次，活跃状态6秒/次，位置10秒一次，存在(状态变化上报，有人无人状态变化)，质量报告睡眠结束后5分钟上报(20分钟起)",null,"四、卧室改造","207"]
["60","感应小夜灯","06977389490422","伟誉",60,"元/个","1.产品尺寸(mm)：18*86mm；\n2.产品重量(g)：98(土2)\n3.暖光/白光，功率0.8w（8*01w/LED模块），\n4.感应角度120°， 感应距离<3-6m。ABS材质， 电池容量200mA左右。\n感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款， 0秒自动亮， 3M强力胶粘贴， 8颗LED灯珠。",null,"五、物理环境改造","287"]
["61","感应小夜灯"," xt831400001286","伟誉",90,"元/个","充电款小夜灯\n灯具材质：APS+PC\n灯具尺寸：∅73*55.4mm\n内盒尺寸：78*78*60.5mm\n外箱尺寸：395*320*220mm\n灯具颜色：白色+樱花粉\nIP防护等级：IP20\n摆放方式：磁吸+挂钩+胶垫\n功率：1.8W±5％，电池400mAh\n感应时间次数在15s每次、感应距离在3-5m、可120°自动感应、常亮总时长5-6h、感应总时长2个月、开关按键次数5000次、可以实现360°旋转。60个装一箱",null,"五、物理环境改造","259"]
["62","防撞护角、防撞条、提示标志","06977389490446","伟誉",8,"元/个","\"材质：NBR；颜色：多色；规格：35mm宽*12mm厚度*55mm长\n用途：可用于木板、陶瓷砖、大理石、\n玻璃等有尖锐表面的用具、家具、\n墙角及家电用品上；在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。\"",null,"五、物理环境改造","305"]
["63","防撞护角、防撞条、提示标志","06977389490439","伟誉",18,"元/根","\"用于保护尖锐家居的角落，以防撞伤\n规格尺寸：2米;在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。\"",null,"五、物理环境改造","243"]
["64","防撞护角、防撞条、提示标志","6978186802173","盛通健康",20,"元/个","尺寸：10×30cm\n高清印刷  图文清晰\n自带背胶  使用方便\n防水防晒  持久耐用",null,"五、物理环境改造","287"]
["65","适老家具"," xt831400001276","臻乐康",280,"元/个","尺寸:60*30*60  cm  （手工测量稍有误差）\n主架采用优质橡木+环保油漆，结实耐用表面光滑，扶手圆弧设计，海绵软座，使用舒适，座面布面皮革面可选。",null,"五、物理环境改造","293"]
["66","适老家具","xt831400001212","臻乐康",1988,"元/套","适老桌                                                            尺寸： 140*80 cm （手工测量稍有误差）\n原木，实木框架采用优质橡胶木 +环保油漆 ，桌面厚度2.0cm\n木质细腻、具有较良好的强度性能，天然橡木指接板 台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺，带有助立把手，方便老人起身。                      适老椅                                                       尺寸：53*57*85 cm    （手工测量稍有误差）\n流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰。抗磨耐腐，牢固耐用。                                                                        采用橡胶木实木，椅子背顶带有挖空把手，纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边等现象。\n卯榫工艺生产，环保油漆漆面丰厚、透明度高、手感细腻光滑。采用优质海绵，靠背海绵+坐垫海绵，回弹力好。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         产品工艺要求：符合适老化设计及制作工艺。",null,"五、物理环境改造","237"]
["67","适老家具","06977389491061","伟誉",780,"元/套","主机尺寸:1130*316*85mm\n晾杆尺寸:1200~2100mm\n晾杆数:4杆\n电机:50W\n照明功率:12W\n衣杆间路:560mm \n毛重:14.5kg\n打孔尺寸1000*140mm\n包装尺寸:1180*370*212mm\n配置功能:遥控升降、LED照明、双向遇阻即停、轻抬上升、过载保护、静音电机",null,"五、物理环境改造","210"]
["68","助起沙发","xt831400001274","伟誉",1600,"元/个","框架：铁/胶合板\n面料：涤沦/ 酷 布\n功能：电动坐/躺,无隙角度调节,老人助起\n后躺角度：105°-155°\n电机数量：三电机\n输入电压：110-240V\n颜色：深灰，浅咖，深咖\n净重/毛重 (kg)：34/39kg\n包装尺寸：760x710X460MM\n包装体积：0.25m³",null,"五、物理环境改造","210"]
["69","一键呼叫装置","xt831400001326","广合霖",188,"元/个","通讯方式：NB-iot通讯\n工作电压：DC 3V\n静态电流：10uA\n工作温度：-10~+55℃\n工作湿度：小于95%\n安装方式：壁挂式\n报警触发方式：按钮报警、拉绳报警（选配）\n电池：CR14505锂电池\n外观尺寸：93x93x30mm",null,"六、智能监测跟进","218"]
["70","人体感应探测器","xt831400001319","广合霖",200,"元/个","通讯方式：NB-IoT通讯\n电源电压：DC 5V/1A\n电池电压：DC 3V\n工作温度：-10℃~+55℃\n外观尺寸：61*37*115mm\n安装高度：2.2m\n探测方式：热释电红外探测\n探测距离：正前方12m（室温20℃）\n数字温度补偿功能：有\n充电接口：USB接口\n电池规格：CR123A锂电池\n工作湿度：≤95%RH\n安装方式：壁挂式\n探测角度：110°\n工作模式：8种工作模式\n抗白光干扰功能：有",null,"六、智能监测跟进","203"]
["71","门磁开关","xt831400001334","广合霖",170,"元/个","通讯方式：NB-iot通信协议\n电源电压：DC 3V \n静态电流：≤5uA \n工作温度：-10℃~+55℃ \n安装方式：壁挂式 \n电池：CR123A锂电池 \n发射电流：200mA \n工作湿度：≤95%RH \n磁极感应距离：20mm ",null,"六、智能监测跟进","251"]
["72","呼叫门铃","06977389490347","伟誉",80,"元/个","配件：发射器一个 含CR2032一个，接收器一个 不含3XAAA电池\n1. 频率: 433.92MHZ  2.接收器用3XAAA干电池或USB供电DC5.0V，3个RGB LED七彩闪光（渐变到快闪)，39首音乐可选，四档音量可调；有五种工作模式可选（音量键和音乐键同时按下0.5秒选择）：声音+七彩闪光+震动模式，声音+七彩闪光模式，单独闪灯模式，单独音乐模式，单独震动模式；  4.发射器: 用CR2032纽扣电池；5.配对： 一个发射器可配无数个接收器，一个接收器最多可以配8个接收器；可以实现不同遥控器响不同声音；空旷遥控距离可到达200米。",null,"六、智能监测跟进","234"]
["73","溢水报警器","xt831400001320","广合霖",180,"元/个","通讯方式：NB-iot通讯\n工作电压：DC3V\n静态电流：5uA\n工作温度：-10~+55℃\n工作湿度：小于95%\n探头：金属探针\n安装方式：壁挂\n探头线长：1米",null,"六、智能监测跟进","257"]
["74","烟雾报警器","xt831400001338","广合霖",190,"元/个","1：通讯方式：NB-iot通讯\n2：工作电压：DC3V\n3：静态电流：≤10uA \n4：工作温度：-10~+55℃\n5：工作湿度：小于95%RH\n6：外观尺寸：Ф105*51.3mm\n7：低压报警值：DC 2.7V\n8：报警温度：＞57℃（可远程设置）\n9：报警温升：＞7℃/min（可远程设置）\n10：安装方式：吸顶式",null,"六、智能监测跟进","207"]
["75","电力脉象仪","xt831400001225","三力电器",800,"元/个","1.尺寸：120*66*20mm 2.OTA功能：支持软件远程更新 3.网络支持：4G 4.功能：支持双向 5.报警方式：主动用电间隔过长、三餐少餐、起居延时、特定设备运行过久、温度报警、功率报警、剩余电流（漏电）报警",null,"六、智能监测跟进","275"]
["76","跌倒监测雷达","6978186801343","霍普智能",980,"元/个","通讯方式：4G\n运动检测功能 最大检测距离： ≤4米（ 半径，成人） ；\n检测灵敏度： ≤0.2m/s； \n反映时间： ≤100ms；\n微动检测功能；最大检测距离： ≤3 米（半径）； \n反映时间： ≤1s；\n跌倒检测功能：最大检测距离： ≤1.5 米（半径）；\n准确检测动作： 快速跌倒动作；\n反映时间： 5-180s；时间可调\n工作电压：5V（外接适配器，默认Type-C接口）\n工作温度：-10〜50℃，工作湿度：5%〜95%RH\n探测方式：调频连续波/FMCW\n雷达频率：61Ghz〜61.5Ghz\n探测角度：≤100°(水平角度)，≤100°(俯仰角度)\n工作电流：≤200mA，发射功率：6dBm\n语音识别范围：≤5 米（语音版本才支持此功能）\n支持本地语音关键词报警",null,"六、智能监测跟进","297"]
["77","生命体征监测雷达","6978186801350","霍普智能",1080,"元/个","1、通过24G(60G)雷达模块在一定距离内隔空检测人体活动状态，通过本设备数据采集处理后形成各种告警或者事件上传平台\n2、额定工作电压电流: 5V 200MA \n3、支持卡类型: 三网通4G物联网卡 \n4、接收灵敏度: -90dBm~-102dBm \n5、发射功率: 23dBm +/-2.7dB 1\n6、设备安装方式: 顶装,安装高度>2m\n7、检测距离: 直线5m静坐,>7m运动距离(胸腔) 0.5<x<1.3m \n8、检测范围: 挂高3m,静止人体检测覆盖半经3.5-4m",null,"六、智能监测跟进","213"]
["78","生活自助餐具","xt831400001208","伟誉",240,"元/套","防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）",null,"七、适老辅具适配","221"]
["79","助听器","xt831400001234","宝尔通",500,"元/个","1、最大饱和声压级（dB）：≤116dB+3dB。\n2、输出声压级（高频平均值）：105dB±4dB。\n3、平均满档声增益（dB）：25dB±5dB。\n4、谐波失真：不超过10%。\n5、等效输入噪声（dB）：≤32dB。\n6、频率响应（Hz）：应不窄于450Hz-3000Hz。额定电流：≤10mA。",null,"七、适老辅具适配","201"]
["80","助视器","xt831400001229","伟誉",45,"元/个","1. 产品尺寸：193x84x32mm\n2. 镜片直经：主镜75mm，附属镜：22mm\n3. 放大倍数：主镜3x，附属镜：45x\n4. 产品设计：带3LED灯，用3节7号电池\n5. 出厂不带电池\n6. 包装方式：汔泡袋+说明书+瓦楞彩盒\n7. 产品净重：122g   毛重：154g\n8. 装箱数量：100pcs\n9. 外箱尺寸：42x39x52cm\n10. 重量：100kgs\n材质：ABS框架+玻璃镜片",null,"七、适老辅具适配","297"]
["81","助视器","xt831400001230","伟誉",500,"元/套","产品规格\n1、显示屏类型:3.5英寸TFT LCD显示屏(真彩)\n2、显示屏分辨率：QVGA(320x240)\n3、亮度：250cd/M\n4、屏幕分辨率：320*240，像素：30万硬件\n5、镜头焦距：0-2cm\n6、倍数：2倍到25倍放大（2，8，16，25倍）\n7、产品尺寸：128mm x 78mm x 34mm\n8、显示模式选择：8种模式\n9、支内存卡，最大支持32G\n10.支持拍照，支持连接电脑查看照片。\n11、电池供电，连续工作时间：3小时，1000毫安锂电池\n12.产品重量：110g                                                                                                                            13、颜色：白色、黑色（两色可选）\n14、产品毛重：300g   产品彩盒尺寸16*10.6*6.0cm",null,"七、适老辅具适配","254"]
["82","助视器","06977389491467","伟誉",38,"元/个","产品材质：碳钢+ABS+PP 产品单重：60克\n钳身尺寸：90*18*18MM 放大镜尺寸：45mm\n产品包装：吸卡包装、彩盒包装包装、OPP袋子包装任选；适用于低视力人士，老年人使用。",null,"七、适老辅具适配","267"]
["83","手杖","06977389490514","伟誉",80,"元/根","灰色铝合金单脚\n手柄功能:防滑ABS手柄\n杖身材质: 铝合金 \n主杆直径:22mm\n调节高度:75-95cm(9档调节)\n适合身高:140-180cm                    \n适应人群：家用 老年公寓 疗养院 医院 74*28*46cm.80支/箱（25公公斤）",null,"七、适老辅具适配","211"]
["84","手杖","06977389490538","伟誉",120,"元/根","产品名称：铝管三角手杖\n材质：铝合金材质\n壁厚：1.0mm\n直径：22毫米，下节直径19㎜，\n壁厚：1.0mm\n底座尺寸：17*21cm\n产品高度：74-97cm\n适应人群：家用 老年公寓 疗养院 医院83*51*28cm.20支/箱（15.2公斤）",null,"七、适老辅具适配","234"]
["85","手杖","xt831400001265","伟誉",145,"元/根","铝合金四爪带灯拐杖\n铝材厚度：1.2mm，直径19cm，调节高度68-90.5cm\n精美滚花设计拐身，管壁采用加厚优质铝合金材质，承重力强，，ABS防滑带灯把手,LED设计配用两节五号电池，方便照明，弹珠式10档调节高度（身高范围145-190cm）），下部横向防滑顶丝锁定，底部防滑脚垫，使用更加稳固。（发货不带电池）",null,"七、适老辅具适配","254"]
["86","手杖","06977389490576","伟誉",180,"元/根","完全展开尺寸 400*520*670-760mm（人工测量稍有误差）\n壁厚 1.2mm   直径22mm\n坐板尺寸：24*20\n脚管五档可调节，使用方便；同时可从拐杖状态转换为坐凳状态，用途广泛。",null,"七、适老辅具适配","261"]
["87","手杖","06977389490521","伟誉",300,"元/根","功能：\n1． 可以充电，内置充电电池，852530标准电池容量大于860MAH配有标准DC3.5充电线充电器；\n2． 4 pcs 超高亮￠5 白色LED 照明；照明可以远近光45度调节。\n3． 2 pcs超高亮￠5 红色LED 闪烁警示；\n4． 100 dB 高分贝蜂鸣报警功能；报警功能，可手动控制报警，也可以设置跌倒自动报警，双报警功能更方便。\n5． 圆形5按钮功能键，收音机功能，手杖具备FM高频收音机功能，灵敏度高，功率大，声音清晰；可通过按钮调节频率选台和音量大小.具备记忆存台功能\n特点：\n1． 内置充电电池，不需购买干电池，使用方便，绿色环保。\n2． 高亮度LED照明，亮度可达15lm；\n3． 红色LED闪烁报警，亮度可达5lm，适合户外休闲使用；\n4． 圆润美观流线性手柄设计，手感舒适，非常适合老年人使用；手柄有装饰美夹线条\n5． 带挂绳，方便携带及挂放；手柄手感；手柄手感是橡胶油处理。\n6． 手杖杆壁厚1.2MM,加厚高强度铝合金支撑杆，手杖高度可以10档位调节，145-190CM身高的人群均可使用，\n7.  舒适人体工学握把。防滑脚垫设计。承重＞100KG",null,"七、适老辅具适配","201"]
["88","普通轮椅","xt831400001267","耐刻",598,"元/辆","（1）规格 张车尺寸：92cm*68cm*102cm\n（2）轮椅承载重量90kg;\n（3）各部位尺寸：扶手高71cm,坐高50cm,座宽45cm，座深42cm,收车宽27cm;\n（4）轮子采用的是实心前后轮，后轮24寸、前轮7寸、简单无需养护耐磨性强，平整路面室内外均可;\n（5）脚踏板防滑加厚，可以调节高度，更多的适用各类人群;\n（6）前轮360°旋转方向双轴承，转动灵活;\n（7）轮椅配备可调节式安全带，保证使用者的安全;\n（8）轮椅座垫采用600D牛津布内夹加厚帆布与海绵缝纫制成，车架材质采用优质钢管，管直径22mm、壁厚1.0mm，整体焊接一体成型，表面喷涂处理，美观、坚固耐用。前后四刹车设计，行驶中更加有保障。加宽挡腿带，加强支撑腿部，具有折叠功能，节省空间。",null,"七、适老辅具适配","287"]
["89","电动轮椅","xt831400001237","携手",2450,"元/辆","1. 两侧扶手可掀，方便两侧下车，（靠近床边，侧方移动人身更方便）\n2. 可调节可拆卸脚踏，便携，且可根据使用者腿部长短，调节高低，舒适度更好\n3. 电子刹车控制系统，松手可自动刹车，上下坡不溜车\n4. 智联控制器，控制器速度五档可调，配置喇叭，电量显示清晰，红灯闪烁充电提醒，可左右切换操作\n5. 优耐特品牌电机，双电机2*250瓦，大功率，动力强劲充足\n6. 整车可折叠，方便放置后备箱，外出携带使用\n7. 两侧配置手刹装置，多重保障，使用安全\n8. 双层坐垫，底部采用加厚牛津布坐背垫，耐久高，透气好，外层加厚透气海绵垫，舒适度大大提升\n9. 可快拆，天能品牌电池，方便充电，控制器充电配置过电保护，充电安全\n10. 前轮10寸越障碍能力强，配置减震，提高产品使用舒适度\n11. 后轮16寸加宽充气后轮，铝合金轮毂，美观且舒适度高。\n12. 产品详细参数：碳钢车架   前轮：10寸蜂窝实心轮；  后轮：16寸蜂窝实心胎；24V 250W*2有刷电机；电池：12AH锂电            整车尺寸：112*65*95CM  包装尺寸80*43*82CM                    折叠后尺寸：85*37*75CM           座高：50CM     座宽：45CM     座深：44CM     靠背高：45CM            净重：40KG(含电池）  载重：100KG    充电时长：5-8H      时速：1-6KM/H（5档可调）  续航：15-25KM\n",null,"七、适老辅具适配","243"]
["90","老年助行推车","xt831400001255","伟誉",580,"元/台","产品材质：高强度铝合金，1.3mm厚\n产品尺寸：750*610*880-980\n座宽 450\n座高 500\n座深  250\n承重  135公斤\n包装尺寸  470*200*800\n毛重   7.7kg\n净重   6.5kg\n结构描述：整架采用1.3厚铝管制成，前轮配置两个8寸万向轮，后轮搭配两个8寸定向带刹轮；扶手采用弹珠调节高度升降；配置双模式刹车：1、向上刹行驶中刹车，2、向下按为休息时驻车，适用于不同场景的使用。座垫为尼龙织带，靠背为牛津布，提拉可将整车折叠，收纳方便。带有购物袋，可收纳零碎物品，出行方便。",null,"七、适老辅具适配","257"]
["91","轮椅坐垫","xt831400001241","伟誉",50,"元/个","植绒一体绒  9孔方垫尺寸48*48cm 平铺尺寸 单个重量0.26kg",null,"七、适老辅具适配","202"]
["92","轮椅坐垫","xt831400001232","伟誉",46,"元/个","材质;PVC面料\n尺寸;46*46CM\n颜色，蓝色",null,"七、适老辅具适配","202"]
["93","轮椅坐垫","xt831400001240","伟誉",245,"元/个","1.材质：记忆海绵，聚氨酯高分子材料；高密度，密度高于枕头所用的记忆海绵；\n2.顶部：蓝色凝胶，提供物理降温与散热，并提高舒适度.\n3.材质：记忆聚氨酯海绵与凝胶材质\n4.侧面有拎手，底部防滑效果.\n5.可拆卸的外套.\n6.尺寸：左右长度45cm±2，前后宽度38cm±2，厚6.5cm±1.",null,"七、适老辅具适配","247"]
["94","移位机","xt831400001238","达浩",3000,"元/台","液压移位机，只需轻轻用脚踩式，根据高度自由调节轻松移位，配带餐桌。以 GB/T20404-2014功能障碍者移位机要求和实验方法，其结构如下：\n材质：304不锈钢\n前轮：3寸万向带刹静音轮\n扶手、靠背、座板材质：PU+海绵\n长*宽*高：85*54*（92-112）cm\n座宽：47cm\n离地高度：45-65cm,高度调节：20cm\n净重：29kg，毛重：32kg,承重：100kg",null,"七、适老辅具适配","241"]
["95","防走失胸卡","06977389490811","伟誉",288,"元/个","产品尺寸 108(长)*64(宽)*13(厚)mm\n机身材质 PC+ABS\n按 键  5个机械按键(3个亲情号，1个 S0S，1 个开关机)\n佩戴方式   安全扣挂绳\n网络制式  4G 全网通\n充电接口  标准 Type-C 接口",null,"七、适老辅具适配","210"]
["96","理疗电烤灯","06977389491269","伟誉",405,"元/个","红外+电磁波一体\n机器质保1年\n里面灯管质保3个月\n产品式样：立式单大头；                   \n 输⼊功率：230W；\n电源电压:AC220V，50Hz\n工作环境：环境温度:5C~40C；\n相对湿度:<80%\n波长范围：2um ～25um\n计时⽅式：机械定时（0-60分钟或常通）；  \n 治疗板直径：166mm平面元素板；\n⽀臂提升范围：30-1200mm；                \n⽀臂伸缩范围：20-800mm；\n治疗头⽅位⻆：0-360°；",null,"七、适老辅具适配","268"]
["97","健康检测类产品","xt831400001252","乐中行",290,"元/台","产品特点\n智能加压：生物传感技术，确保准确测量                        语音提示：操作全称语音提示，确保简单正确测量臂周范围：22-32cm                                                      WHO提示条：WHO血压分类提示条                             不规则脉波：提示不规则心跳，及时预警                     高血压警示：提醒血压偏高                                    平均值：3次测量平均值显示                                    LED屏幕：显示屏LED设计                                            精度标准：精度达到＜±3mmHg",null,"七、适老辅具适配","201"]
["98","健康检测类产品","xt831400001259","乐中行",300,"元/台","产品特点\n智能加压：生物传感技术，确保准确测量                        语音提示：操作全称语音提示，确保简单正确测量腕周范围：13.5-19.5cm                                                         WHO提示条：WHO血压分类提示条                             不规则脉波：提示不规则心跳，及时预警                     高血压警示：提醒血压偏高                                    平均值：3次测量平均值显示                                    LED屏幕：显示屏LED设计                                            精度标准：精度达到＜±3mmHg",null,"七、适老辅具适配","275"]
["99","家用制氧机","xt831400001261","伟誉",810,"元/台","功       能  制氧+雾化一体机\n产品型号  WY401\n电       源  220V  50Hz\n流量范围  1-9L\n输入功率 130W\n氧气浓度  ≥90%\n工  作 制   连续运行\n净       重   5.2kg\n产品体积   280*200*312mm\n配      置  遥控器，吸氧面罩1个、 雾化面罩 1个 ，附赠一套\n过滤棉、密封圈\n制氧雾化一体机，智能语音播报提示，稳定制取高氧浓度，流量1-9升可调节，智能定时，自由设定吸氧时间，适合更多人群使用",null,"七、适老辅具适配","263"]
["100","智能药盒","xt831400001293","伟誉",50,"元/个","产品尺寸：直径11*2.5CM  材质：ABS+PP  使用2颗AG13纽扣电池\n功能：1.时钟，2.设置4组提醒闹铃，3.错过吃药提醒，4.夜光，5.定时器可以取出来\n设置日常时间\n1.按“S”键5次直到屏幕上的时钟图标闪烁，“H”和“M”键设置小时/分钟，按“S”按钮确定设置b)在时钟状态，同时按“M”键切换12124小时",null,"七、适老辅具适配","224"]
["101","适老智能按摩椅","xt831400001284","益佳",4288,"元/个","1、高回弹海绵，扪仿皮，抗氧化，耐磨耐用\n2、内部钢木结构，结构牢固\n3、50KW电机，电动有线控制，可平躺170度，起高直立120度\n4、背包震动按摩\n5、功能：平躺 助起 按摩",null,"七、适老辅具适配","241"]